# IRremoteESP8266: Class Members - Variables

### - c -

- Ceiling : Daikin128Protocol
- celsius : stdAc::state_t
- CHeat : NeoclimaProtocol
- Checksum : VoltasProtocol
- Clean : Daikin2Protocol , ElectraProtocol , Mitsubishi152Protocol , Mitsubishi88Protocol , SharpProtocol
- clean : stdAc::state_t
- Clean10 : SamsungProtocol
- Clean11 : SamsungProtocol
- cleanFlag : IRCoolixAC
- Clock : Mitsubishi144Protocol
- clock : stdAc::state_t
- ClockHours : Daikin128Protocol , Daikin64Protocol
- ClockMins : Daikin128Protocol , Daikin64Protocol
- cmd : magiquest
- Comfort : Daikin152Protocol , DaikinESPProtocol
- command : decode_results
- Command : GoodweatherProtocol , HaierProtocol
- cool_mode : IRArgoAC
- CurrentDay : DaikinESPProtocol
- CurrentTime : Daikin2Protocol , DaikinESPProtocol
- CurrHours : HaierProtocol
- CurrMins : HaierProtocol