# IRremoteESP8266: NeoclimaProtocol Union Reference

NeoclimaProtocol Union Reference

Native representation of a Neoclima A/C message. More...

`#include <ir_Neoclima.h>`

## Public Attributes

uint8_t | raw [kNeoclimaStateLength]
| State of the remote in code. More...
struct {
uint8_t __pad0__:8
uint8_t __pad1__:1
uint8_t CHeat:1
uint8_t Ion:1
uint8_t __pad2__:5
uint8_t __pad3__:8
uint8_t Light:1
uint8_t __pad4__:1
uint8_t Hold:1
uint8_t Turbo:1
uint8_t Econo:1
uint8_t __pad5__:1
uint8_t Eye:1
uint8_t __pad6__:1
uint8_t __pad7__:8
uint8_t Button:5
uint8_t __pad8__:2
uint8_t Fresh:1
uint8_t __pad9__:8
uint8_t Sleep:1
uint8_t Power:1
uint8_t SwingV:2
uint8_t SwingH:1
uint8_t Fan:2
uint8_t UseFah:1
uint8_t Follow:8
uint8_t Temp:5
uint8_t Mode:3
uint8_t __pad10__:8
uint8_t Sum:8
}; |

## Detailed Description

Native representation of a Neoclima A/C message.

## Member Data Documentation

## @66

struct { ... }

## __pad0__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad0__

## __pad10__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad10__

## __pad1__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad1__

## __pad2__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad2__

## __pad3__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad3__

## __pad4__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad4__

## __pad5__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad5__

## __pad6__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad6__

## __pad7__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad7__

## __pad8__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad8__

## __pad9__

uint8_t NeoclimaProtocol::__pad9__

## Button

uint8_t NeoclimaProtocol::Button

## CHeat

uint8_t NeoclimaProtocol::CHeat

## Econo

uint8_t NeoclimaProtocol::Econo

## Eye

uint8_t NeoclimaProtocol::Eye

## Fan

uint8_t NeoclimaProtocol::Fan

## Follow

uint8_t NeoclimaProtocol::Follow

## Fresh

uint8_t NeoclimaProtocol::Fresh

## Hold

uint8_t NeoclimaProtocol::Hold

## Ion

uint8_t NeoclimaProtocol::Ion

## Light

uint8_t NeoclimaProtocol::Light

## Mode

uint8_t NeoclimaProtocol::Mode

## Power

uint8_t NeoclimaProtocol::Power

## raw

uint8_t NeoclimaProtocol::raw[kNeoclimaStateLength]

State of the remote in code.

## Sleep

uint8_t NeoclimaProtocol::Sleep

## Sum

uint8_t NeoclimaProtocol::Sum

## SwingH

uint8_t NeoclimaProtocol::SwingH

## SwingV

uint8_t NeoclimaProtocol::SwingV

## Temp

uint8_t NeoclimaProtocol::Temp

## Turbo

uint8_t NeoclimaProtocol::Turbo

## UseFah

uint8_t NeoclimaProtocol::UseFah

The documentation for this union was generated from the following file:

- src/ir_Neoclima.h