# IRremoteESP8266: Member List

IRHaierAC Member List

This is the complete list of members for IRHaierAC, including all inherited members.

_ | IRHaierAC | private
_irsend | IRHaierAC | private
begin(void) | IRHaierAC |
calibrate(void) | IRHaierAC | inline
cancelTimers(void) | IRHaierAC |
checksum(void) | IRHaierAC | private
convertFan(const stdAc::fanspeed_t speed) | IRHaierAC | static
convertMode(const stdAc::opmode_t mode) | IRHaierAC | static
convertSwingV(const stdAc::swingv_t position) | IRHaierAC | static
getCommand(void) const | IRHaierAC |
getCurrTime(void) const | IRHaierAC |
getFan(void) const | IRHaierAC |
getHealth(void) const | IRHaierAC |
getMode(void) const | IRHaierAC |
getOffTimer(void) const | IRHaierAC |
getOnTimer(void) const | IRHaierAC |
getRaw(void) | IRHaierAC |
getSleep(void) const | IRHaierAC |
getSwing(void) const | IRHaierAC |
getTemp(void) const | IRHaierAC |
IRHaierAC(const uint16_t pin, const bool inverted=false, const bool use_modulation=true) | IRHaierAC | explicit
send(const uint16_t repeat=kHaierAcDefaultRepeat) | IRHaierAC |
setCommand(const uint8_t command) | IRHaierAC |
setCurrTime(const uint16_t mins) | IRHaierAC |
setFan(const uint8_t speed) | IRHaierAC |
setHealth(const bool on) | IRHaierAC |
setMode(const uint8_t mode) | IRHaierAC |
setOffTimer(const uint16_t mins) | IRHaierAC |
setOnTimer(const uint16_t mins) | IRHaierAC |
setRaw(const uint8_t new_code[]) | IRHaierAC |
setSleep(const bool on) | IRHaierAC |
setSwing(const uint8_t state) | IRHaierAC |
setTemp(const uint8_t temp) | IRHaierAC |
stateReset(void) | IRHaierAC | private
toCommon(void) const | IRHaierAC |
toCommonFanSpeed(const uint8_t speed) | IRHaierAC | static
toCommonMode(const uint8_t mode) | IRHaierAC | static
toCommonSwingV(const uint8_t pos) | IRHaierAC | static
toString(void) const | IRHaierAC |
validChecksum(uint8_t state[], const uint16_t length=kHaierACStateLength) | IRHaierAC | static